|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:**  **ACETON** | Kvalitet:  ***Tehnički*** |
| CAS broj: 67-64-1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametar ispitivanja** | **Deklarisane vrednosti** | **Metoda ispitivanja** |
| **Sadržaj** | min.98,5% | GC |
| **Identifikacija** | Pozitivna | Interna |
| **Relativna gustina (20°C)** | 0,790-0,795 g/cm3 | Interna (areometar ) |
| **Ostatak posle uparavanja** | max. 0.001% | Interna |
| **Slobodne kiseline ( kao CH3COOH )** | max. 0.003% | Interna |
| **Slobodne baze ( kao NH3 )** | max. 0.003% | Interna |
| **Materije koje redukuju KMnO4** | Odgovara testu | Interna |
| **Voda** | max. 0.7% | GC |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Aneks 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:**  **ACETON** | Kvalitet:  ***Tehnički*** |
| CAS broj: 67-64-1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dostupna pakovanja:*** | | | | |
| **Šifra proizvoda:** | **Vrsta pakovanja:** | **Količina u pakovanju:** | **Transportno pakovanje:** | **Rok upotrebe:** |
| 44 | PE kontejner | 10L | Pojedinačno, 1kom x 10L | 3 godine |
| 46 | Metalno bure | 160kg | Pojedinačno, 1kom x 160kg | 3 godine |
| 5401 | Ambalaža kupca | Po zahtevu | / | 3 godine |
| ***Informacije o opasnosti:*** | | | | |
| Indeks broj: **603-002-00-5**  Pisano upozorenje: **OPASNOST!**  ***Obaveštenja o opasnosti:***  **H225**-Lako zapaljiva tečnost i para.  **H319**-Dovodi do jake iritacije oka.  **H336**-Može da izazove pospanost i nesvesticu.  **EUH066**-Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.  ***Obaveštenja o merama predostrožnosti:***  **P210** - Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena-Zabranjeno pušenje.  **P280** - Nositi zaštitne naočare/zaštitu za lice.  **P305+P351+P338** - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  **P304+P340 - AKO SE UDIŠE:** Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. | | | | |
| ***Uslovi transporta, skladištenja i rukovanja:*** | | | | |
| **Transport**-vozilima koja zadovoljavaju ADR propise;  *UN broj:* **1090**; *klasa opasnosti:***3**; *ambalažna grupa:* **II**  **Skladištenje-**Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Čuvati na umereno hladnom (15-25°C) i dobro provetrenom mestu, daleko od bilo kakvih izvora toplote.  **Rukovanje**- Pre rukovanja sa hemikalijom pročitati sve informacije koje su date u bezbednosnom listu. | | | | |