|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:****ETANOL 75%**  | Kvalitet:***Interna specifikacija*** |
| CAS broj: 64-17-5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametar ispitivanja** | **Deklarisane vrednosti** | **Metoda ispitivanja** |
| **Izgled** | Bistra, bezbojna tečnost, karakterističnog mirisa | Vizuelno |
| **Sadržaj (% v/v, 20°C)** | 74,0% - 76,0 % | Ph.Jug.IV |
| **Identifikacija** | Pozitivna | Ph.Jug.IV |
| **Relativna gustina (20°C)** | 0.871-0.876 | Ph.Jug.IV |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Aneks 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:****ETANOL 75%**  | Kvalitet:***Interna specifikacija*** |
| CAS broj: 64-17-5 |

|  |
| --- |
| ***Dostupna pakovanja:*** |
| **Šifra proizvoda:** | **Vrsta pakovanja:** | **Količina u pakovanju:** | **Transportno pakovanje:** | **Rok upotrebe:** |
| 1095 | PET boca | 1L | Kartonska kutija, 12kom x1L | 3 godine |
| 62 | PE bure | 50L | Pojedinačno, 1kom x 50L | 3 godine |
| ***Informacije o opasnosti:*** |
| Indeks broj: **603-002-00-5**Pisano upozorenje: **OPASNOST!*****Obaveštenja o opasnosti:*** **H225** Lako zapaljiva tečnost i para.***Obaveštenja o merama predostrožnosti:*****P210 -** Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina-Zabranjeno pušenje.**P403+P235 -** Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. |
| ***Uslovi transporta, skladištenja i rukovanja:*** |
| **Transport**-vozilima koja zadovoljavaju ADR propise; *UN broj:* **1170**; *klasa opasnosti:***3**; *ambalažna grupa:* **II****Skladištenje-**Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Čuvati na umereno hladnom (15-25°C) i dobro provetrenom mestu, daleko od bilo kakvih izvora toplote.**Rukovanje**- Pre rukovanja sa hemikalijom pročitati sve informacije koje su date u bezbednosnom listu. |