|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:**  **IZOPROPANOL** | Kvalitet:  ***Pro analysi*** |
| CAS broj: 67-63-0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametar ispitivanja** | **Deklarisane vrednosti** | **Metoda ispitivanja** |
| **Sadržaj** | min.99,8% | Interna |
| **Identifikacija** | Pozitivna | Interna |
| **Relativna gustina (20°C)** | 0,785-0,787 g/cm3 | Interna (areometar ) |
| **Indeks prelamanja** | 1,3770-1,3780 | Interna (refraktometrija) |
| **Ostatak posle uparavanja** | max. 0,001% | Interna |
| **Slobodne kiseline** | max. 0,002% | Interna |
| **Supstance koje tamne u dodiru sa H2SO4** | Odgovara testu | Interna |
| **Materije koje redukuju KMnO4** | max. 0,0005% | Interna |
| **Voda** | max. 0,1% | Interna (Karl-Fisher) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Aneks 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv proizvoda:**  **IZOPROPANOL** | Kvalitet:  ***Pro analysi*** |
| CAS broj: 67-63-0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dostupna pakovanja:*** | | | | |
| **Šifra proizvoda:** | **Vrsta pakovanja:** | **Količina u pakovanju:** | **Transportno pakovanje:** | **Rok upotrebe:** |
| 40 | Staklena boca-tamna | 1L | Kartonska kutija, 9kom x1L | 5 godina |
| ***Informacije o opasnosti:*** | | | | |
| Indeks broj: **603-117-00-0**  Pisano upozorenje: **OPASNOST!**  ***Obaveštenja o opasnosti:***  **H225**-Lako zapaljiva tečnost i para.  **H319-** Dovodi do jake iritacije oka.  **H336**-Može da izazove pospanost i nesvesticu.  ***Obaveštenja o merama predostrožnosti:***  **P210 -** Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina-Zabranjeno pušenje.  **P280 -** Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice.  **P305+P351+P338** - **AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  **P337+P313** - Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje.  **P304+P340 - AKO SE UDIŠE:** Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. | | | | |
| ***Uslovi transporta, skladištenja i rukovanja:*** | | | | |
| **Transport**-vozilima koja zadovoljavaju ADR propise;  *UN broj:* **1219**; *klasa opasnosti:***3**; *ambalažna grupa:* **II**  **Skladištenje-**Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Čuvati na umereno hladnom (15-25°C) i dobro provetrenom mestu, daleko od bilo kakvih izvora toplote.  **Rukovanje**- Pre rukovanja sa hemikalijom pročitati sve informacije koje su date u bezbednosnom listu. | | | | |